**Беспроводные ЛВС 802.11**

Стандарт 802.11 – протокол подуровня управления доступом к среде.

MAC – управление доступом к среде.

Режимы работы:

* DCF – распределённая координация
* PCF – сосредоточенная координация

**Режим DCF**

Режимы работы:

* Протокол CSMA/CA – CSMA с предотвращением коллизий
* Протокол MACAW

RTS, CTS, ACK – кадры.

NAV – вектор выделенной сети.

Ассоциация -